
Упътване за употреба на метеорологична станция

**TWIN /Арт. №30.3048**



**Функции**

-  вътрешна температура

- външна температура

- показания за минимална и максимална на външна и вътрешна температура

-  аларма за външна температура

- индикатор за замръзване при < 3 ºC

**Включване на станцията**

-  поставете батериите на станцията (не са включени ), след стартирането и, на дисплея се изписват показания за температура и влажност измерени от станцията. В средата на дисплея започва да примигва индикатор за търсне на външния датчик

- на растояние от поне 1,5метра от станцията и в рамките на 3 мин. поставете батерии на външния датчик (не са включени в комплекта)

- в рамките на няколко секунди двете усттройства трябва да се свържат

**Работа със станцията**

-  Чрез натискане на бутона Cº/Fº се променя температурната скала от Cº на Fº

- Чрез натискане на бутона **search** за 3 сек се включва търсене на външен датчик

**Аларма за температура и влажност**

-  Натиснете и задръжте бутона ALERT на екрана се появява следните символи▲▼ ограничени с черта

- Натиснете бутона ALERT отново

- По подразбиране се появява последната настроена горна граница на температурната аларма със знак ▲ ограничен с черта отгоре

- Чрез бутоните ▼/ Cº /Fº или ▲ избирете нови стойности на граничната горна алармена граница

- Натиснете бутона ALERT отново

- Появява последната настроена долна граница на температурната аларма със знак ▼ ограничен с черта от долу

- Чрез бутоните ▼/ Cº /Fº или ▲ избирете нови стойности на граничната долна алармена граница

**Активиране на алармата**

- Натиснете бутона ALERT

- От страната на външната температура се появява знака ▲ Така е активирана температурната аларма за горна граница.

- Натиснете бутона ALERT отново

- От страната на външната температура се появява знака ▼. Така е активирана температурната аларма за долна граница.

- Натиснете бутона ALERT отново

- От страната на външната температура се появява знака . Така е активирана алармата за горна и долна граница.

- След натискане на бутона ALERT отново се изключва алармата, като се премахва знака

**Внимание**

Изхвърляйте старите електронни устройства и батерии в указаните за това места. Пазете околната среда чиста.

**Поддръжка**

-  прочетете указанието за работа преди да започнете работа с уреда

-  пазете вашия уред на сухо място

-  не излагайте уреда на екстремни температури и вибрации

-  почиствайте с мека влажна кърпа, като не използвате препарати за почистване.

-   Не поставайте уреда близо да силни източници на магнитно поле като телевизори и микровълнови печки

-   Ако уреда не работи правилно натиснете с остър предмет бутона „RESET” или сменете батериите.

Използване по предназначение, изключение за гаранция, информация за безопасност

-   пазете уреда далеч от деца

-   уреда не може да се използва за медицински цели или за публична информация. Той е предназначен за домашна употреба.

-   Не оторизирано отваряне на уреда води до отпадане на неговата гаранция.

**Спецификация:**

**Станция:**

Обхват на температура: -10...+50ºC (+14…+122ºF )

Захранване: 2х1,5 V AAA(не са включени в комплекта)

Размери: 137х17(38)х83мм, 105гр.

**Датчик 433 MHz:**

Обхват на датчика до 30 м от станцията.

Обхват на температура: -20...+50ºC (+14…+122ºF )

Захранване: 2х1,5 V AAA(не са включени в комплекта)

Размери: 62х24(35)х101мм, 62гр

**Производител:** TFA Dostmann GmbH, Germany

**Вносител**: Микросис Ко ЕООД, София, ул. Проф.Христо Вакарелски №13 офис №1, Тел.: 02/4448154, 088/9140688,

[www.microsys.bg](http://www.microsys.bg)